**Металлочерепица, Фальцевая Кровля, Профнастил, Металлический Сайдинг, Плоский Лист Grand Line®**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цены действительны с | |  | 09.09.2015 |  |
|  |  | **Ширина профиля,мм** | |  |  |  |  |  |  | **Цена, руб./кв.м.** | |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование профиля** |  |  |  | **Длина, м** | **Коэфф.** |  |  | **Premium** | |  |  |  |  |  | **Design** |  |  |
|  |  | **общая** | **полезная** | **min/max** | **расчета\*** | **РЕ** | **Atlas® NEW** | **Velur® 20** | **Quarzit lite** | **Quarzit** |  | **Quarzit Matt** | **Safari** |  | **Colority®Print** | **Colority®Print dp** |  |
|  |  |  |  | (Zn 275 г/кв.м.) | (ZA 265 г/кв.м.) | (ZA 265 г/кв.м.) | (ZA 265 г/кв.м.) | (ZA 265 г/кв.м.) |  | (ZA 265 г/кв.м.) | (Zn 275 г/кв.м.) |  | (Zn 275 г/кв.м.) | (Zn 275 г/кв.м.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Толщина металла, мм / покрытия, мкм** | | | |  |  | **0,5 / 25** | **0,5 / 25** | **0,5 / 35** | **0,5 / 25** | **0,5 / 55** |  | **0,5 / 50** | **0,45-0,5 / 30** |  | **0,45-0,5 / 30** | **0,5 / 30** |  |
| **Письменная гарантия Grand Line** | | | |  |  | **20 лет** | **20 лет** | **20 лет** | **30 лет** | **35 лет** |  | **35 лет** | **20 лет** |  | **20 лет** | **20 лет** |  |
|  |  |  |  |  | **Металлочерепица,композитная металлочерепица и фальцевая кровля** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Металлочерепица Kamea NEW** |  | 1180 | 1085 | 0,5/6,5 | - | 399 | 465 | 485 | 519 | 599 |  | 629 | 485 |  | 573 | **-** |  |
| **Металлочерепица Kvinta** |  | 1210 | 1150 | 0,5/6,5 | - | 399 | 465 | 485 | 519 | 599 |  | 629 | 485 |  | 573 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Металлочерепица Classic** |  | 1180 | 1100 | 0,5/6,5 | - | 399 | 465 | 485 | 519 | 599 |  | 629 | 485 |  | 573 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Металлочерепица Country** |  | 1200 | 1120 | 0,5/6,5 | - | 409 | 475 | 495 | 529 | 609 |  | 639 | 495 |  | 583 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Двойной стоячий фальц/Profi\*\*** |  | 625 | 550 | 0,8/9 | - | 396 | 456 | 473 | 504 | 575 |  | 602 | 473 |  | 552 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кликфальц/Profi\*\*** |  | 542 | 510 | 0,8/9 | - | 458 | 526 | 545 | 581 | 663 |  | 694 | 545 |  | 636 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Композитная металлочерепица Classic NEW** |  | 1150 | 1100 | 400;1100;2150 | - |  |  |  |  | 1174 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Профилированный, плоский лист, штрипс и отмотка** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Профнастил GL8 (С8)** |  | 1200 | 1160 | 0,5/8 | 1,000 | 371 | 433 | 451 | 483 | 557 |  | 585 | 451 |  | 533 | 695 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Профнастил GL10 (С10)** |  | 1180 | 1150 | 0,5/8 | 1,017 | 379 | 442 | 461 | 493 | 568 |  | 597 | 461 |  | 544 | 709 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Профнастил GL10 (С10) Фигурный\*\*** |  | 1180 | 1150 | 1,5-3 | - | 434 | 497 | 516 | 548 | 623 |  | 652 | 516 |  | 599 | 764 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Профнастил GL20 (С20)** |  | 1150 | 1110 | 0,5/8 | 1,043 | 387 | 452 | 471 | 504 | 581 |  | 610 | 471 |  | 556 | 725 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Профнастил GL21 (С21)** |  | 1051 | 1000 | 0,5/12 | 1,142 | 425 | 494 | 515 | 551 | 636 |  | 668 | 515 |  | 607 | 794 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Профнастил GL35 (НС35)** |  | 1060 | 1000 | 0,5/12 | 1,132 | 424 | 493 | 514 | 550 | 635 |  | 667 | 514 |  | 606 | 793 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Профнастил GL60 (Н60)** |  | 902 | 845 | 0,5/12 | 1,330 | 496 | 576 | 600 | 643 | 741 |  | 778 | 600 |  | 709 | 925 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Штрипс для фальца (625 мм)** |  | 625 | - | 0,5/400 | - | 376 | 438 | 456 | 488 | 562 |  | 590 | 456 |  | 538 | 700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Штрипс, отмотка** |  | <=1250 | - | 0,5/50-0,5/4,5 | - | 371 | 433 | 451 | 483 | 557 |  | 585 | 451 |  | 533 | 695 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Плоский лист** |  | 1250 | - | 0,5/4,5 | 1,000 | 376 | 438 | 456\*\* | 488 | 562 |  | 590 | 456 |  | 538 | 700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Металлический сайдинг** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сайдинг Корабельная Доска\*\*** |  | 265 | 240 | 0,5/6 | - | 421 | 490 | 517 | 549 | 637 |  | 664 | 517 |  | 610 | 792 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сайдинг Вертикаль GL\*\*** |  | 200 | 176 | 0,5/6 | - | 447 | 519 | 547 | 582 | 674 |  | 704 | 547 |  | 646 | 839 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сайдинг ЭкоБрус GL\*\*/Gofr** |  | 345 | 320 | 0,5/6 | - | 432 | 502 | 529 | 562 | 654 |  | - | 529 |  | 624 | 811 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сайдинг Блок-хаус GL\*\*** |  | 390 | 360 | 0,5/6 | - | 432 | 502 | - | 562 | 654 |  | - | 529 |  | 624 | 811 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Металлический штакетник** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Штакетник П-образный (п.м.)** |  | 100 | - | 0,5/2,5 | - | 72 | 84 | 90 | 97 | 99 |  | 103 | 90 |  | 108 | 139 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Штакетник М-образный (п.м.)** |  | 100 | - | 0,5/2,5 | - | 72 | 84 | 90 | 97 | 99 |  | 103 | 90 |  | 108 | 139 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Штакетник П-образный Фигурный (п.м.)** |  | 100 | - | 0,5/2,5 | - | 75 | 87 | 93 | 100 | 102 |  | 105 | 93 |  | 111 | 142 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Штакетник М-образный Фигурный (п.м.)** |  | 100 | - | 0,5/2,5 | - | 75 | 87 | 93 | 100 | 102 |  | 105 | 93 |  | 111 | 142 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Сопутствующие товары - Grand Line рекомендует!** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Корректор для ремонта царапин (12 мл.)** | |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Аэроэлемент конька/хребта с перф. коричневый 220х5000 BWK** | | |  |  |  |  |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Лента вентиляционная ПВХ (коричневая/белая NEW) 100х5000 BWK** | | | |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Насадка-ножницы Стальной бобѐр для резки металла** | |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Магнитная насадка 8х45 для саморезов** | |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Защитная плѐнка (фиксированная цена)** | |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DRIPSTOP (пн, пл) (На заказы менее 50 кв.м. DRIPSTOP не наносится!)** | | | |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



\*- коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия на 1 кв.м. продукции

\*\*- Фальц (в полимерных покрытиях), фигурный профнастил,сайдинг, пл.лист Velur® 20 изготавливаются в защитной пленке

Нанесение защитной пленки на весь фальц в полимерных покрытиях, сайдинг и фигурный профнастил - **БЕСПЛАТНО!** **Gofr** -металлический сайдинг с дополнительными рѐбрами жесткости

**Profi** -Фальцевая кровля с двумя дополнительными ребрами жесткости

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line (90 км от МКАД по Киевскому ш. или Варшавскому ш.)

Вся продукция изготавливается из металла по ГОСТ 52146-2003 и ГОСТ 52246-2004

**Металлический штакетник** М и П-образный изготавливается в количестве,кратном10-ти единицам.

Исключение составляет штакетник в покрытиях РЕ и PE dpGL (цвет RAL3005,6005,8017),Print (цвет Antique Dud и Golden Dub) - в данных покрытиях штакетник изготавливается в любом количестве.Все цены на металлический штакетник указаны за 1 погонный метр.

Остатки при нарезке штрипса выставляются в счѐт.

Принимаем заказы на Блок-хаус и ЭкоБрус в покрытии под дерево без наценки в стандартные сроки в любом объеме.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наценки на сайдинг и фальцевую кровлю:** | |  |  |
| за заказ менее 7 кв.м. | | наценка 1500 руб. | | |
| за заказ от 7 до 25 кв.м. | | наценка 100% | | |
| за заказ от 25 | до 50 кв.м. |  | наценка 20% | |
| за заказ от 50 | до 100 кв.м. |  | наценка 10% | |
| При заказе металлочерепицы, профнастила, пл. листа, штрипсы и отмотки: | | | | |
|  | **Объем заказа:** | **Наценка** |  | **Срок изготовления** |
| за заказ менее 25 кв.м. | | нет |  | **14 дней** |
| за заказ менее 5 кв.м. | | 70% |  | **стандартный** |
| за заказ от 5 до 10 кв.м. | | 30% |  |  |
| за заказ от 10 | до 25 кв.м. | 15% |  |  |

На заказы менее 25 кв.м. в покрытии Полиэстер 0,5 мм и Atlas в цветах: RAL3005, RAL6005, RAL8017 на металлочерепицу,профнастил С8,С10,С20,С21,плоский лист-стандартные сроки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Внимание! Прайс-лист действителен на территории Центрального Федерального Округа (ЦФО)** | **Металлочерепица Country-стоимость материала считается исходя из ширины 1180 мм** |  |  |
| (Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, | **Фальц двойной стоячий - стоимость материала считается исходя из ширины 625 мм** |  |  |
| Тульская, Ярославская области и г. Москва), а также в Архангельской, Вологодской и Пензенской областях | **Кликфальц - стоимость материала считается исходя из ширины 542 мм** | 1 Grand Line |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |

**Металлочерепица, Фальцевая Кровля, Профнастил, Металлический Сайдинг, Плоский лист Optima**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цены действительны с | | | 22.09.2015 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Цена, руб./кв.м.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ширина профиля, мм** | |  |  |  |  |  |  | **PE** | |  |  |  |  | **Ре двс** |  |  |  |  |  |  | **Zn** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Zn 100-180 г/кв.м.) | | |  |  | **PE (Satin)** | **Texture (Drap)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование профиля** |  |  | **Длина, м** | **коэфф** |  |  |  |  |  |  |  |  | (Zn 140-180 г/кв.м.) | (Zn 100-200 г/кв.м.) | (Zn 100- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 г/кв.м.) |  | (Zn 80-140 г/кв.м.) | | |  |  |  | (Zn 140-180 г/кв.м.) | | | (Zn 275 г/кв.м) |  |
|  |  |  | **min/max** | **расчета\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **общая** | **полезная** |  |  | **0,35** |  | **0,4** | **0,45** |  | **0,65\*\*\*** | **0,7** | **0,8** | **0,5** | **0,45** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **гладкая** | **текстурированная** | **0,45** | **0,35** | **0,4** | **0,45** |  | **0,5** |  | **0,55** | **0,7** | **0,8** | **0,9** | **0,5** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **поверхность** | **поверхность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Гарантия** | |  |  |  |  | **2 года** | |  |  | **10 лет** | |  | **15 лет** | **15 лет** | **10 лет** |  |  |  |  | **6 месяцев** | | |  |  |  | **5 лет** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Металлочерепица и фальцевая кровля** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Металлочерепица Kamea NEW** | 1180 | 1085 | 0,5/6,5 | - | - |  | - | - |  | - | - | - | 320 | 370 | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| **Металлочерепица Kvinta** | 1210 | 1150 | 0,5/6,5 | - | - |  | - | - |  | - | - | - | 320 | 370 | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| **Металлочерепица Classic/Modern** | 1180 | 1100 | 0,5/6,5 | - | - |  | 247 | 282 |  | - | - | - | 310 | 360 | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Двойной стоячий фальц/Profi** | 625 | 550 | 0,8/9 | - | - |  | - | - |  | 398 | 429 | - | 314 | - | - | - | - | - |  | 239 |  | 259 | 310 | - | - | 256 |  |
| **Кликфальц/Profi** | 542 | 510 | 0,8/9 | - | - |  | - | - |  | 458 | 495 | - | 362 | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Профилированный, плоский лист, штрипс и отмотка** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Профнастил С8** | 1200 | 1160 | 0,5/8 | 1,000 | 216 |  | 229 | 265 |  | - | - | - | 285 | 340 | 291 | 156 | 166 | 198 |  | 207 |  | 228 | - | - | - | 225 |  |
| **Профнастил С10** | 1180 | 1150 | 0,5/8 | 1,017 | 222 |  | 235 | 272 |  | 380 | 414 | - | 292 | 348 | 298 | 161 | 171 | 203 |  | 213 |  | 234 | 288 | - | - | 231 |  |
| **Профнастил С10 Фигурный\*\*** | 1180 | 1150 | 1,5-3 | - | - |  | - | 327 |  | - | - | - | 344 | 403 | 350 | - | - | 258 |  | 268 |  | - | - | - | - | 283 |  |
| **Профнастил С20** | 1150 | 1110 | 0,5/8 | 1,043 | 225 |  | 239 | 277 |  | 388 | 423 | - | 297 | 355 | 304 | 163 | 173 | 207 |  | 216 |  | 238 | 293 | - | - | 235 |  |
| **Профнастил С21** | 1051 | 1000 | 0,5/12 | 1,142 | 247 |  | 261 | 303 |  | 425 | 462 | - | 325 | 388 | 332 | 178 | 190 | 226 |  | 236 |  | 260 | 319 | - | - | 257 |  |
| **Профнастил НС35** | 1060 | 1000 | 0,5/12 | 1,132 | - |  | - | 302 |  | 424 | 461 | 512 | 324 | 387 | 331 | - | - | 225 |  | 235 |  | 259 | 318 | 367 | - | 256 |  |
| **Профнастил Н60** | 902 | 845 | 0,5/12 | 1,330 | - |  | - | - |  | 495 | 539 | 598 | 379 | - | 387 | - | - | - |  | 275 |  | 303 | 373 | 428 | 482 | 299 |  |
| **Профнастил Н75** | 800 | 750 | 0,5/12 | 1,500 | - |  | - | - |  | 558 | 608 | 674 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 421 | 483 | 543 | 338 |  |
| **Штрипс для фальца (625 мм)** | 625 | - | 0,5/400 | - | 221 |  | 234 | 270 |  | 377 | 410 | 454 | 293 | 345 | 296 | 161 | 171 | 203 |  | 212 |  | 233 | 286 | 327 | 367 | 230 |  |
| **Штрипс, отмотка** | <=1250 | **-** | 0,5/50-0,5/4,5 | - | 216 |  | 229 | 265 |  | 372 | 405 | 449 | 288 | 340 | 291 | 156 | 166 | 198 |  | 207 |  | 228 | 281 | 322 | 362 | 225 |  |
| **Плоский лист** | 1250 | **-** | 0,5/4,5 | 1.000 | 221 |  | 234 | 270 |  | 377 | 410 | 454 | 293 | 345 | 296 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Металлический сайдинг** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сайдинг Корабельная Доска\*\*** | 265 | 240 | 0,5/6 | - | - |  | - | 315 |  | - | - | - | 326 | 406 | - |  |  |  |  |  | - | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Сайдинг Вертикаль\*\*** | 200 | 176 | 0,5/6 | - | - |  | - | 335 |  | - | - | - | 346 | 416 | - |  |  |  |  |  | - | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Сайдинг ЭкоБрус \*\*** | 345 | 320 | 0,5/6 | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Сайдинг Блок-хаус\*\*** | 390 | 360 | 0,5/6 | - | - |  | - | 325 |  | - | - | - | 334 | - | - |  |  |  |  |  | - | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Металлический штакетник** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Штакетник П-образный (п.м.)** | 100 | - | 0,5/2,5 | - | - |  | - | 53 |  | - | - | - | 58 | - | 59 |  |  |  |  |  | - | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Штакетник М-образный (п.м.)** | 100 | - | 0,5/2,5 | - | - |  | - | 53 |  | - | - | - | 58 | - | 59 |  |  |  |  |  | - | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Штакетник П-образный Фигурный (п.м.)** | 100 | - | 0,5/2,5 | - | - |  | - | 56 |  | - | - | - | 61 | - | 62 |  |  |  |  |  | - | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Штакетник М-образный Фигурный (п.м.)** | 100 | - | 0,5/2,5 | - | - |  | - | 56 |  | - | - | - | 61 | - | 62 |  |  |  |  |  | - | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Штакетник Круглый (п.м.)** | 128 | - | 0,5/2,5 | - | 77 руб./п.м. в покрытии Pе 0,45 двс | | | | | |  | 157 руб./п.м. в покрытии Print 0,45 двс | | |  |  |  |  |  |  | - | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Штакетник Прямоугольный (п.м.)** | 118 | - | 0,5/2,5 | - | 77 руб./п.м. в покрытии Pе 0,45 двс | | | | | |  | 157 руб./п.м. в покрытии Print 0,45 двс | | |  |  |  |  |  |  | - | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Штакетник Круглый Фигурный (п.м.)** | 128 | - | 0,5/2,5 | - | 80 руб./п.м. в покрытии Pе 0,45 двс | | | | | |  | 160 руб./п.м. в покрытии Print 0,45 двс | | |  |  |  |  |  |  | - | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Штакетник Прямоугольный Фигурный (п.м.)** | 118 | - | 0,5/2,5 | - | 80 руб./п.м. в покрытии Pе 0,45 двс | | | | | |  | 160 руб./п.м. в покрытии Print 0,45 двс | | |  |  |  |  |  |  | - | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Сопутствующие товары - Grand Line рекомендует!** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Корректор для ремонта царапин (12 мл.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Аэроэлемент конька/хребта с перф. коричневый 220х5000 BWK** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Лента вентиляционная ПВХ (коричневая/белая NEW) 100х5000 BWK** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Насадка-ножницы Стальной бобѐр для резки металла** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Магнитная насадка 8х45 для саморезов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DRIPSTOP (пн, пл)** (на заказы менее50кв.м. DRIPSTOPне наносится!) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Защитная плѐнка (фиксированная цена)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



\*- коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия на 1 кв.м. продукции

\*\*- Фальц (в полимерных покрытиях), фигурный профнастил и сайдинг изготавливаются в защитной пленке

\*\*\*- Металл полиэстер 0,65 толщины не поддерживается на складах

**Profi** -Фальцевая кровля с двумя дополнительными ребрами жесткости

**Металлочерепица Classic** изготавливается в толщинах: 0,45; Optima 0,5 **Металлочерепица Modern** изготавливается в толщинах: 0,4; 0,45

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line (90 км от МКАД по Киевскому ш. или Варшавскому ш.)

**Металлический штакетник М и П-образный** изготавливается в количестве,кратном10-ти единицам.Исключение составляет штакетник в покрытиях РЕGL

(цвет RAL3005,6005,8017), и PE dp GL (цвет RAL3005,6005,8017) и Print GL (цвет Antique Dud и Golden Dub) - в данных покрытиях штакетник изготавливается в любом количестве.

**Металлический штакетник Круглый и Прямоугольный** изготавливается в любом количестве.Все цены на металлический штакетник указаны за1погонный метрНанесение защитной пленки на весь фальц в полимерных покрытиях, сайдинг и фигурный профнастил - **БЕСПЛАТНО!**

**Внимание! Прайс-лист действителен на территории Центрального Федерального Округа (ЦФО)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Наценки на сайдинг и фальцевую кровлю:** | |  |
| за заказ менее 7 кв.м. | |  |  | наценка 1500 руб. |
| за заказ от 7 | до 25 кв.м. |  |  | наценка 100% |
| за заказ от 25 | до 50 кв.м. |  |  | наценка 20% |
| за заказ от 50 | до 100 кв.м. |  |  | наценка 10% |
| При заказе металлочерепицы, профнастила, пл. листа, штрипсы и отмотки: | | | |  |
| **Объем заказа:** | | **Наценка** |  | **Срок изготовления** |
| за заказ менее 25 кв.м. | | нет |  | **14 дней** |
| за заказ менее 5 кв.м. | | 70% |  |  |
| за заказ от 5 до 10 кв.м. | | 30% |  | **стандартный** |
| за заказ от 10 | до 25 кв.м. | 15% |  |  |

(Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Остатки при нарезке штрипса выставляются в счѐт

Тульская, Ярославская области и г. Москва), а также в Архангельской, Вологодской и Пензенской областях

**Доборные элементы для фасадных систем и заборов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цены действительны с | |  |  | 09.09.2015 |
| **Элемент** |  | **Ширина** | **Ед. изм.** |  | **Длина** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Цена, руб/п.м.** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **заготовки, в** |  |  |  | **Zn** |  | **PE** |  | **Atlas** | **Velur®20** | **Quarzit lite** |  | **Quarzit** |  | **Quarzit Matt** | **Texture** | **Safari** |  | **Print** |  | **Print dp** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Доборные элементы сайдинга Корабельная доска и Вертикаль** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Планка П-образная 20х30 мм /заверш.сложная/** |  | 108 | п.м. |  | 2м/3 м | 91 |  | 114 |  | 126 | 141 | 146 |  | 165 |  | 168 | 116 | 141 |  | 182 |  | 237 |
| **Планка начальная** |  | 50 | п.м. |  | 2м/3 м | 48 |  | 58 |  | 64 | 70 | 72 |  | 81 |  | 82 | 59 | 70 |  | 88 |  | 112 |
| **Планка угла внутреннего 50х50 мм** |  | 125 | п.м. |  | 2м/3 м | 99 |  | 124 |  | 138 | 154 | 159 |  | 180 |  | 183 | 127 | 154 |  | 199 |  | 259 |
| **Планка угла внутреннего сложного 75х75 мм** |  | 208 | п.м. |  | 2м/3 м | 155 |  | 197 |  | 220 | 246 | 255 |  | 291 |  | 296 | 201 | 246 |  | 322 |  | 423 |
| **Планка угла внешнего 50х50 мм** |  | 125 | п.м. |  | 2м/3 м | 99 |  | 124 |  | 138 | 154 | 159 |  | 180 |  | 183 | 127 | 154 |  | 199 |  | 259 |
| **Планка угла внешнего сложного 75х75 мм** |  | 312 | п.м. |  | 2м/3 м | 225 |  | 289 |  | 322 | 363 | 376 |  | 429 |  | 436 | 295 | 363 |  | 476 |  | 627 |
| **Планка завершающая, 65 мм** |  | 80 | п.м. |  | 2м/3 м | 70 |  | 88 |  | 96 | 107 | 111 |  | 125 |  | 127 | 89 | 107 |  | 138 |  | 178 |
| **Планка стыковочная, 60 мм** |  | 80 | п.м. |  | 2м/3 м | 70 |  | 88 |  | 96 | 107 | 111 |  | 125 |  | 127 | 89 | 107 |  | 138 |  | 178 |
| **Планка Н-образная 75 мм/стыков.сложная/** |  | 208 | п.м. |  | 2м/3 м | 155 |  | 197 |  | 220 | 246 | 255 |  | 291 |  | 296 | 201 | 246 |  | 322 |  | 423 |
| **Планка угла внешнего 110\*110** |  | 250 | п.м. |  | 2м/3 м | 183 |  | 234 |  | 261 | 293 | 304 |  | 346 |  | 352 | 239 | 293 |  | 384 |  | 504 |
| **Планка угла внешнего простая 30\*30** |  | 80 | п.м. |  | 2м/3 м | 70 |  | 88 |  | 96 | 107 | 111 |  | 125 |  | 127 | 89 | 107 |  | 138 |  | 178 |
| **Планка для внутренних углов 110\*110** |  | 250 | п.м. |  | 2м/3 м | 183 |  | 234 |  | 261 | 293 | 304 |  | 346 |  | 352 | 239 | 293 |  | 384 |  | 504 |
| **Планка угла внутреннего простая 30\*30** |  | 80 | п.м. |  | 2м/3 м | 70 |  | 88 |  | 96 | 107 | 111 |  | 125 |  | 127 | 89 | 107 |  | 138 |  | 178 |
| **Околооконная планка простая 200х50 мм** |  | 260 | п.м. |  | 2м/3 м | 225 |  | 289 |  | 322 | 363 | 376 |  | 429 |  | 436 | 295 | 363 |  | 476 |  | 627 |
| **Околооконная планка простая 200х75 мм** |  | 285 | п.м. |  | 2м/3 м | 225 |  | 289 |  | 322 | 363 | 376 |  | 429 |  | 436 | 295 | 363 |  | 476 |  | 627 |
| **Околооконная планка простая 250х50 мм** |  | 312 | п.м. |  | 2м/3 м | 225 |  | 289 |  | 322 | 363 | 376 |  | 429 |  | 436 | 295 | 363 |  | 476 |  | 627 |
| **Околооконная планка простая 250х75 мм** |  | 335 | п.м. |  | 2м/3 м | 295 |  | 380 |  | 425 | 479 | 496 |  | 568 |  | 577 | 389 | 479 |  | 630 |  | 831 |
| **Планка угла внутреннего сложная 90º** |  | 312 | п.м. |  | 2м/3 м | 225 |  | 289 |  | 322 | 363 | 376 |  | 429 |  | 436 | 295 | 363 |  | 476 |  | 627 |
| **Планка угла внешнего сложная фигурная** |  | 312 | п.м. |  | 2м/3 м | 225 |  | 289 |  | 322 | 363 | 376 |  | 429 |  | 436 | 295 | 363 |  | 476 |  | 627 |
| **Отлив простой 100 мм** |  | 160 | п.м. |  | 2м/3 м | 135 |  | 171 |  | 190 | 213 | 221 |  | 252 |  | 255 | 175 | 213 |  | 278 |  | 364 |
| **Отлив простой 150 мм** |  | 210 | п.м. |  | 2м/3 м | 183 |  | 234 |  | 261 | 293 | 304 |  | 346 |  | 352 | 239 | 293 |  | 384 |  | 504 |
| **Отлив простой 160 мм** |  | 220 | п.м. |  | 2м/3 м | 183 |  | 234 |  | 261 | 293 | 304 |  | 346 |  | 352 | 239 | 293 |  | 384 |  | 504 |
| **Отлив простой 200 мм** |  | 260 | п.м. |  | 2м/3 м | 225 |  | 289 |  | 322 | 363 | 376 |  | 429 |  | 436 | 295 | 363 |  | 476 |  | 627 |
| **Отлив простой 250 мм** |  | 312 | п.м. |  | 2м/3 м | 225 |  | 289 |  | 322 | 363 | 376 |  | 429 |  | 436 | 295 | 363 |  | 476 |  | 627 |
|  |  |  |  |  |  | **Доборные элементы для сайдинга Корабельная доска, Вертикаль, ЭкоБрус и Блок-хаус GL** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Околооконная планка сложная 200х50 мм** |  | 330 | п.м. |  | 2м/3 м | 295 |  | 380 |  | 425 | 479 | 496 |  | 568 |  | 577 | 389 | 479 |  | 630 |  | 831 |
| **Околооконная планка сложная 200х75 мм** |  | 355 | п.м. |  | 2м/3 м | 295 |  | 380 |  | 425 | 479 | 496 |  | 568 |  | 577 | 389 | 479 |  | 630 |  | 831 |
| **Околооконная планка сложная 250х50 мм** |  | 380 | п.м. |  | 2м/3 м | 295 |  | 380 |  | 425 | 479 | 496 |  | 568 |  | 577 | 389 | 479 |  | 630 |  | 831 |
| **Околооконная планка сложная 250х75 мм** |  | 416 | п.м. |  | 2м/3 м | 295 |  | 380 |  | 425 | 479 | 496 |  | 568 |  | 577 | 389 | 479 |  | 630 |  | 831 |
| **Околооконная планка сложная фигурная 200х50 мм** |  | 370 | п.м. |  | 2м/3 м | 295 |  | 380 |  | 425 | 479 | 496 |  | 568 |  | 577 | 389 | 479 |  | 630 |  | 831 |
| **Околооконная планка сложная фигурная 250х50 мм** |  | 416 | п.м. |  | 2м/3 м | 295 |  | 380 |  | 425 | 479 | 496 |  | 568 |  | 577 | 389 | 479 |  | 630 |  | 831 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Доборные элементы Блок-хаус GL** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Планка П-образная (Блок-хаус GL)** |  | 113 | п.м. |  | 2м/3 м | - |  | 114 |  | 126 | - | 146 |  | 165 |  | 168 | - | 141 |  | 182 |  | 237 |
| **Планка стартово-финишная (Блок-хаус GL)** |  | 113 | п.м. |  | 2м/3 м | - |  | 114 |  | 126 | - | 146 |  | 165 |  | 168 | - | 141 |  | 182 |  | 237 |
| **Планка стыковочная составная верхняя** |  | 170 | п.м. |  | 2м/3 м | - |  | 171 |  | 190 | - | 221 |  | 252 |  | 255 | - | 213 |  | 278 |  | 364 |
| **Планка стыковочная составная нижняя** |  | 110 | п.м. |  | 2м/3 м | - |  | 114 |  | 126 | - | 146 |  | 165 |  | 168 | - | 141 |  | 182 |  | 237 |
| **Планка угла внешнего составная верхняя** |  | 240 | п.м. |  | 2м/3 м | - |  | 234 |  | 261 | - | 304 |  | 346 |  | 352 | - | 293 |  | 384 |  | 504 |
| **Планка угла внешнего составная нижняя** |  | 140 | п.м. |  | 2м/3 м | - |  | 152 |  | 168 | - | 195 |  | 222 |  | 225 | - | 188 |  | 245 |  | 321 |
| **Планка угла внутреннего составная верхняя** |  | 160 | п.м. |  | 2м/3 м | - |  | 171 |  | 190 | - | 221 |  | 252 |  | 255 | - | 213 |  | 278 |  | 364 |
| **Планка угла внутреннего составная нижняя** |  | 160 | п.м. |  | 2м/3 м | - |  | 171 |  | 190 | - | 221 |  | 252 |  | 255 | - | 213 |  | 278 |  | 364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Доборные элементы ЭкоБрус GL** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Планка П-образная (ЭкоБрус GL)** |  | 113 | п.м. |  | 2м/3 м | - |  | 114 |  | 126 | 141 | 146 |  | 165 |  | 168 | - | 141 |  | 182 |  | 237 |
| **Планка стартово-финишная (ЭкоБрус GL)** |  | 113 | п.м. |  | 2м/3 м | - |  | 114 |  | 126 | 141 | 146 |  | 165 |  | 168 | - | 141 |  | 182 |  | 237 |
| **Планка Н-образная (ЭкоБрус GL)** |  | 207 | п.м. |  | 2м/3 м | - |  | 197 |  | 220 | 246 | 255 |  | 291 |  | 296 | - | 246 |  | 322 |  | 423 |
| **Планка угла внешнего сложного (ЭкоБрус GL)** |  | 312 | п.м. |  | 2м/3 м | - |  | 289 |  | 322 | 363 | 376 |  | 429 |  | 436 | - | 363 |  | 476 |  | 627 |
| **Планка угла внутреннего сложного (ЭкоБрус GL)** |  | 207 | п.м. |  | 2м/3 м | - |  | 197 |  | 220 | 246 | 255 |  | 291 |  | 296 | - | 246 |  | 322 |  | 423 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Металлическая вентилируемая обрешетка 0,6/0,7** |  |  | п.м. |  | 3м/4 м |  |  |  |  |  |  |  | 125/ 135 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подсистема для вентилируемых фасадов** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Элемент** | |  | **Ед.изм.** |  |  |  | **Цена, руб.** | |  |  |  |  | **Упаковка ДЭ (поддон) обязательно выписывается, если выполняется хотя бы одно из условий:** | | | | | | | | |  |
| **Дюбель фасадный 10х100 (50 шт)** | |  | шт. |  |  |  | 16,9 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Крепежный кронштейн усиленный ККУ 120х100х80 (1,2мм)** | |  | шт. |  |  |  | 18,8 | |  |  |  |  |  |  | 1. Общий погонаж всех доборных элементов более 200-300 м.п. | | | | |  |  |  |
| **Крепежный кронштейн усиленный ККУ 120х95х80 (1,2мм) NEW** | |  | шт. |  |  |  | 18,8 | |  |  |  |  |  |  |  | 2. Если количество ендов нижних 300\*300 мм более 30 шт. | | | |  |  |  |
| **Крепежный кронштейн усиленный ККУ 90х80х100 (1,2мм)** | |  | шт. |  |  |  | 17,5 | |  |  |  |  |  |  |  | 3. Если планок примыкания более 20 шт. | | | |  |  |  |
| **Крепежный кронштейн усиленный ККУ 90х95х80 (1,2мм) NEW** | |  | шт. |  |  |  | 17,5 | |  |  |  |  |  |  |  | 4. Если конька полукруглого больше 30 шт. | | | |  |  |  |
| **Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 (1,2мм)** | |  | шт. |  |  |  | 175,5 | |  |  |  |  |  | 5. Если нестандартных доборных элементов при развертке более 300 мм более 30 шт. | | | | | | | |  |
| **Крепежный профиль Г-образный 60х40х3000 (1,2мм)** | |  | шт. |  |  |  | 217,1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уплотнитель паронитовый 100х100 (2мм) NEW** | |  | шт. |  |  |  | 8,75 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уплотнитель паронитовый 90х80 (2мм)** | |  | шт. |  |  |  | 7,1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line (90 км от МКАД по Киевскому ш. или Варшавскому ш.)

**Внимание! Прайс-лист действителен на территории Центрального Федерального Округа (ЦФО)**

(Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и г. Москва), а также в Архангельской, Вологодской и Пензенской областях

Доборные элементы фасад

**Дымники на трубы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | цены действительны с | | 14.09.2015 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Ре 0,5 GL, Ре** | **Safari, Print,** |  |
|  | **Дымник** |  | **Установите длину и ширину (в мм)** |  |  |  | **Quarzit Matt,** |  |
|  |  |  |  |  | **0,5 Optima** |  |
|  | **(флюгарка на** |  | **дымника (max длина - 2500мм, max ширина** | **длина** | **ширина** | **PE 0,45** | **Quarzit,Quarzit** |  |
|  | шт. | **(Satin),** |  |
|  | **трубы)\*** | **- 1500мм)\*** |  |  |  | **Lite, Atlas,** |  |
|  |  |  |  |  | **Texture (Drap)** |  |
|  | **NEW** |  | **размеры указываются кратно 10 мм** |  |  |  | **Velur 20** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Флюгеры «Duck and Dog®»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | цены действительны с | | 05.06.2015 | |  |
| **Внешний вид** | **Нименование** | **Размеры** | **Цена руб./шт.** | **Внешний вид** | **Нименование** | **Размеры** | **Цена руб./шт.** | **Внешний вид** | **Нименование** | **Размеры** | **Цена руб./шт.** |  |
| **изделия,мм** | **изделия,мм** | **изделия,мм** |  |
|  |  |  |  | **Большой ФЛЮГЕР (масса 2,8 кг)** | | | |  |  |  |  |  |
|  | Флюгер |  |  |  | Флюгер |  |  |  | Флюгер |  |  |  |
|  | большой | 510х420х16 | **3545** |  | 510х420х16 | **3545** |  | большой | 510х420х16 | **3545** |  |
|  |  | большой Орѐл |  |  |
|  | Петухи |  |  |  |  |  |  | Кошка |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Флюгер |  |  |  | Флюгер |  |  |  | Флюгер |  |  |  |
|  | 510х420х16 | **3545** |  | большой | 510х420х16 | **3545** |  | большой | 510х420х16 | **3545** |  |
|  | большой Кот |  |  |  |
|  |  |  |  | Купидон |  |  |  | Корабль |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Флюгер |  |  |  | Флюгер |  |  |  | Флюгер |  |  |  |
|  | 510х420х16 | **3545** |  | большой | 510х420х16 | **3545** |  | 510х420х16 | **3545** |  |
|  | большой Лев |  |  | большой Сова |  |
|  |  |  |  | Парусник |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Флюгер |  |  |  | Флюгер |  |  |  | Флюгер |  |  |  |
|  | большой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 650х550х16 | **3545** |  | большой | 510х420х16 | **3545** |  | большой | 510х420х16 | **3545** |  |
|  | "эконом" |  |  |  |
|  |  |  |  | Дракон |  |  |  | Херувим |  |  |  |
|  | Петушок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Большой ФЛЮГЕР люкс** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Флюгер Люкс |  |  |  | Флюгер Люкс |  |  |  | Флюгер Люкс |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | большой |  |  |  |
|  | большой | 780x560x30 | **7007** |  | большой Алые | 780x560x30 | **7007** |  | 780x560x30 | **7007** |  |
|  |  |  | Георгий |  |
|  | Согласие |  |  |  | паруса |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Победоносец |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Флюгер-дымник** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Флюгер-дымник |  |  |  | Флюгер- |  |  |  | Флюгер- |  |  |  |
|  | 210х630х210 | **4680** |  | дымник | 210х580х210 | **4680** |  | дымник Орел | 210х530х210 | **4680** |  |
|  | Аист 10-30 |  |  |  |
|  |  |  |  | Дракон 10-30 |  |  |  | 10-30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Флюгер-дымник |  |  |  | Флюгер- |  |  |  | Флюгер- |  |  |  |
|  | 210х630х210 | **5590** |  | дымник | 210х580х210 | **5590** |  | дымник Орел | 210х530х210 | **5590** |  |
|  | Аист 30-50 |  |  |  |
|  |  |  |  | Дракон 30-50 |  |  |  | 30-50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Флюгер-дымник |  |  |  | Флюгер- |  |  |  | Флюгер- |  |  |  |
|  | 235х790х235 | **7280** |  | дымник | 235х710х235 | **7280** |  | дымник Орел | 235х660х235 | **7280** |  |
|  | Аист 50-70 |  |  |  |
|  |  |  |  | Дракон 50-70 |  |  |  | 50-70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Флюгер-дымник |  |  |  | Флюгер- |  |  |  | Флюгер- |  |  |  |
|  | 285х790х285 | **8320** |  | дымник | 285х710х285 | **8320** |  | дымник Орел | 285х660х235 | **8320** |  |
|  | Аист 70-90 |  |  |  |
|  |  |  |  | Дракон 70-90 |  |  |  | 70-90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Указатель ветра большой** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Указатель |  |  |  | Указатель |  |  |  | Указатель |  |  |  |
|  |  |  |  | ветра |  |  |  |  |  |  |
|  | ветра большой |  |  |  |  |  |  | ветра |  |  |  |
|  | 750х400х18 | **2783** |  | большой | 750х400х18 | **2783** |  | 750х400х18 | **2783** |  |
|  | Георгий |  |  | большой |  |
|  |  |  |  | Кошка с |  |  |  |  |  |  |
|  | Победоносец |  |  |  |  |  |  | Петух |  |  |  |
|  |  |  |  | мышкой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Указатель |  |  |  | Указатель |  |  |  | Указатель |  |  |  |
|  |  |  |  | ветра |  |  |  | ветра |  |  |  |
|  | ветра большой | 750х400х18 | **2783** |  | 750х400х18 | **2783** |  | 750х400х18 | **2783** |  |
|  |  | большой Алые |  | большой |  |
|  | Лев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Паруса |  |  |  | Банька |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Крепления** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепление |  |  |  | Крепление |  |  |  | Крепление на |  |  |  |
|  | 30x150x550 | **710** |  | винтовое на | 25x105x370 | **489** |  | 30x110x600 | **452** |  |
|  | универсальное |  |  | дымник |  |
|  |  |  |  | конек |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полый ассортимент продукции «Duck and Dog®» уточняйте у менеджера. | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дымники на трубы - изготавливаются только для Калужской, Московской и Тульской областей** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **\* - на складе не поддерживаются, изготавливаются только под заказ!** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Возможно изготовление двойных дымников, в этом случае стоимость изделия увеличивается на 50%** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Внимание! Прайс-лист действителен на территории Центрального Федерального Округа (ЦФО)** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| (Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, | | | | | | | | | |  | |  |
| Тверская, Тульская, Ярославская области и г. Москва), а также в Архангельской, Вологодской и Пензенской областях | | | | | | |  |  |  | 9 Дымники и Флюгеры | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line (90 км от МКАД по Киевскому ш. или Варшавскому ш.)

**Элементы безопасности кровли Grand Line®**

цены действительны с 04.09.2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Изображение** | **Наименование** | **Комплект** |  | **Вес комп.,** | **Цена (цвета на** |  | **Цена (цвета на** |  |
|  | **кг** | **складе), руб.** |  | **заказ), руб.** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Снегозадержатель** | Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL | Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт |  |  |  |  |  |
|  | 42\*21 3,0 м - 2 шт | Болт М8х30 - 2 шт |  |  |  |  |  |
|  | **универсальный Grand Line** | 9,03 | 1 960 |  | 2 155 |  |
|  | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL-4 шт | Шайба А.8 - 2 шт |  |  |
|  | **3 м** |  |  |  |  |  |
|  | Саморез 8х60 - 8 шт | Гайка М8-7Н - 2 шт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAl | Скоба кронштейна для фальцевой кровли |  |  |  |  |  |
|  | **Снегозадержатель для** | 42\*21 3,0 м - 2 шт | RAL RAL - 8 шт |  |  |  |  |  |
|  | **фальцевой кровли Grand Line** | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL-4 шт | Болт М8х30 - 10 шт | 9,63 | 2 630 |  | 2 890 |  |
|  | **3 м** | **(рекомендуем приобретать дополнительный** | Шайба А.8 - 10 шт |  |  |  |  |  |
|  |  | **кронштейн)** | Гайка М8-7Н - 10 шт |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL | Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт |  |  |  |  |  |
|  | **Снегозадержатель** | 42\*21 1,0 м - 2 шт | Болт М8х30 - 2 шт |  |  |  |  |  |
|  | **универсальный Grand Line** | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт | Шайба А.8 - 2 шт | 3,54 | 910 |  | 1 000 |  |
|  | **1 м** | Саморез 8х60 - 4 шт | Гайка М8-7Н - 2 шт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL | Болт М8х30 - 6 шт |  |  |  |  |  |
|  | **Снегозадержатель для** | 42\*21 1,0 м - 2 шт | Шайба А.8 - 6 шт | 3,84 | 1 246 |  | 1 370 |  |
|  | **фальцевой кровли Grand** | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL- 2 шт | Гайка М8-7Н - 6 шт |  |  |
|  | **Line 1 м** | Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Кронштейн универсальный** | Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn//RAL - 1 | Саморез 8х60 - 2 шт | 0,81 | 220 |  | 240 |  |
|  | **Grand Line** | шт | Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Кронштейн универсальный** | Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn//RAL - 1 | Болт М8х30 - 2 шт |  |  |  |  |  |
|  | **Grand Line для фальцевой** | шт | Шайба А.8 - 2 шт | 0,96 | 388 |  | 430 |  |
|  | **кровли** | Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт | Гайка М8-7Н - 2 шт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Пластина кронштейна для** | Пластина кронштейна для фальцевой кровли Grand Line | Гайка М8 - 6 шт |  |  |  |  |  |
|  | Болт М8х30- 6 шт | 0,45 | 600 |  | 660 |  |
|  | **фальцевой кровли Grand Line** | Zn/RAL - 1 шт |  |  |
|  | Шайба А.8 - 6 шт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Крепление кронштейна для** | Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL-2 шт | Шайба А.8 - 2 шт | 0,15 | 168 |  | 190 |  |
|  | **фальцевой кровли** | Болт М8х30 - 2 шт | Гайка М8-7Н - 2 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 | Болт М8х25 - 18 шт |  |  |  |  |  |
|  |  | шт | Гайка М8 - 18 шт |  |  |  |  |  |
|  | **Мостик кровельный** | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт | Шайба 8Г - 18 шт | 19 |  | 6 600 | |  |
|  | **3 м\*** | Пластина мостика переходного Grand Line Zn/RAL - 3 шт | Шайба А.8 - 21 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Саморез 8х60 DIN 571 - 6 шт | Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 | Болт М8х25 - 12 шт |  |  |  |  |  |
|  |  | шт | Гайка М8 - 12 шт |  |  |  |  |  |
|  | **Мостик кровельный** | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL- 4 шт | Шайба 8Г - 12 шт | 8 |  | 3 500 | |  |
|  | **1 м\*** | Пластина мостика переходного Grand Line Zn/RAL- 2 шт | Шайба А.8 -14 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Саморез 8х60 DIN 571 - 4 шт | Резиновый уплотнитель ЭПДМ -8 шт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 | Платина кронштейна для фальцевой кровли |  |  |  |  |  |
|  |  | шт | Zn/RAL - 3 шт |  |  |  |  |  |
|  | **Мостик кровельный для** | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт | Болт М8х25 - 18 шт |  |  |  |  |  |
|  | **фальцевой кровли** | Пластина мостика переходного Grand Line Zn/RAL - 3 шт | Болт М8х30 - 18 шт | 20,35 |  | 8 580 | |  |
|  | **3 м\*** |  | Гайка М8 - 36 шт |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шайба 8Г - 18 шт |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шайба А.8 - 36 шт |  |  |  |  |  |
|  |  | Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 | Пластина кронштейна для фальцевой |  |  |  |  |  |
|  |  | шт | кровли Zn/RAL - 2 шт |  |  |  |  |  |
|  | **Мостик кровельный для** | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL- 4 шт | Болт М8х30 - 12 шт |  |  | 4 820 | |  |
|  | **фальцевой кровли** | Пластина мостика переходного Grand Line Zn/RAL- 2 шт | Болт М8х25 - 12 шт | 8,9 |  |  |
|  | **1 м\*** |  | Гайка М8 - 24 шт |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шайба 8Г - 12 шт |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шайба А.8 -24 шт |  |  |  |  |  |
|  | **Полотно кровельного** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **мостика** | Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт | | 13,7 |  | 5 190 | |  |
|  | **3 м\*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Полотно кровельного** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **мостика** | Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт | | 4,57 |  | 2 560 | |  |
|  | **1 м\*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт | Болт М8х20 - 6 шт |  |  |  |  |  |
|  | **Кронштейн кровельного** | Пластина кровельного мостика Zn/RAL - 1 шт | Шайба 8Г - 6 шт |  |  |  |  |  |
|  | Саморез 8х60 - 2 шт | Шайба А.8 - 6 шт | 5,3 |  | 470 | |  |
|  | **мостика Grand Line** |  |  |
|  | Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт | Гайка М8-7Н - 6 шт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт | Болт М8х30 - 6 шт |  |  |  |  |  |
|  | **Кронштейн кровельного** | Пластина кровельного мостика Zn/RAL - 1 шт | Шайба 8Г - 6 шт |  |  |  |  |  |
|  | **мостика Grand Line для** | Пластина кронштейна для фальцевой кровли - 1 шт | Шайба А.8 - 12 шт | 5,75 |  | 1 130 | |  |
|  | **фальцевой кровли** | Болт М8х20 - 6 шт | Гайка М8-7Н - 12 шт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Лестница кровельная** | Полотно лесницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт | Болт М8х35 - 4 шт |  |  |  |  |  |
|  | **Grand Line 3 м** | Кронштейн опорный - 10 шт | Гайка М8 - 4 шт | 10,3 | 12 200 | | |  |
|  | **в комплекте с крепежом\*** | Кронштейн коньковый Zn/RAL - 2 шт | Шайба А.8 – 4 шт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Полотно лестницы Grand Line** | Полотно лесницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт | Гайка М8 - 2 шт | 8,67 |  | 8 250 | |  |
|  | Болт М8х35 - 2 шт | Шайба А.8 – 2 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Кронштейн опорный для** | Кронштейн опорный для лестницы - 1 шт |  | 0,1 |  | 450 | |  |
|  | **лестницы Grand Line** | Саморез - 1 шт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Кронштейн коньковый** | Кронштейн коньковый Zn/RAL - 1 шт | Гайка М8 - 1 шт | 0,3 |  | 202 | |  |
|  | **Grand Line** | Болт М8х35 - 1 шт | Шайба А.8 – 1 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Кронштейн кровельный** | Опора Zn/RAL - 2 шт | Гайка М8 - 2 шт |  |  |  |  |  |
|  | **Grand Line** | Саморез кровельный 4,8\*25 -6 шт. | Шайба А.8 – 2 шт | 0,55 |  | 750 | |  |
|  | **(для лестниц длиной 5 м и** | Болт М8\*40 - 2 шт | Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 6 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **больше)\*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт | U-кронштейн крепления к кровельной |  |  |  |  |  |
|  | **Лестница стеновая** | Дуговой поручень Zn/RAL - 2 шт | лестнице Zn/RAL - 2 шт |  |  |  |  |  |
|  | Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 4 шт | Болт М8х16 - 12 шт |  |  |  |  |  |
|  | **3 м** | 20,4 | 15 900 | | |  |
|  | Соединительная накладка Zn/RAL - 8 шт | Болт М8х40 - 12 шт |  |
|  | **в комплекте с крепежом\*** |  |  |  |  |  |
|  | Кронштейн карнизный Zn/RAL - 2 шт | Гайка М8 - 24 шт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 2 шт | Шайба А.8 - 24 шт |  |  |  |  |  |
|  | **Полотно лестницы Grand Line** | Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт | Гайка М8 - 2 шт | 8,67 |  | 8 250 | |  |
|  | Болт М8х35 - 2 шт | Шайба А.8 - 2шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Дуговой поручень Grand Line** | Дуговой поручень Zn/RAL - 1 шт |  | 2,1 |  | 1 400 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Кронштейн стеновой** | Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 1 шт | Болт М8х40 - 1 шт |  |  | 1 230 | |  |
|  | Соединительная накладка Zn/RAL - 2 шт | Гайка М8 - 4 шт | 1,64 |  |  |
|  | **Grand Line** |  |  |
|  | Болт М8х16 - 3 шт | Шайба А.8 - 4 шт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Кронштейн карнизный** | Кронштейн карнизный Zn/RAL - 1 шт | Гайка М8 - 1 шт | 0,19 |  | 262 | |  |
|  | **Grand Line** | Болт М8х40 - 1 шт | Шайба А.8 - 1 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **L-кронштейн** | L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 1 шт | Гайка М8 - 1 шт | 0,11 |  | 160 | |  |
|  | **Grand Line** | Болт М8х40 - 1 шт | Шайба А.8 - 1 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **U-кронштейн** | U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 1 | Гайка М8 - 1 шт | 0,15 |  | 185 | |  |
|  | **Grand Line** | шт | Шайба А.8 - 1 шт |  |  |
|  | Болт М8х40 - 1 шт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\* - на складе не поддерживается, на заказ

**Цвета универсальных снегозадержателей на складе: RAL 3003, RAL 3005, RAL 3011, RAL 5002, RAL 5005, RAL 5021, RAL 6002, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7024,**

**RAL 8004, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR29, RR 32.**

Цвета снегозадержателей, кронштейнов и пластин для фальцевой кровли, доступные для заказа, уточняйте у вашего менеджера.

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line Ворсино (70 км от МКАД по Киевскому ш. )

**Внимание! Прайс-лист действителен на территории Центрального Федерального Округа (ЦФО)**


(Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и г. Москва), а также в Архангельской, Вологодской и Пензенской областях

Стр. 16 из 3916 ЭБК GL

**Элементы безопасности кровли Optima**

цены действительны с 22.05.2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Вес** | **Цена (цвета на** |  | **Цена (цвета под** |  |
| **Изображение** | **Наименование** | **Комплект** | | **комплекта,** | **складе/стандартные),** | | **заказ/нестандартные),** |  |
|  |  |  |  | **кг** | **руб.** |  | **руб.** |  |
|  |  | Труба для снегозадержателя универсального | |  |  |  |  |  |
|  | **Снегозадержатель трубчатый универсальный** | Optima RAL d-25 3 м - 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  | Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn//RAL - 3 шт | |  |  |  |  |  |
|  | **Optima** | 5,58 | 1 500 |  | 1 725 |  |
|  | Саморез 8х60 - 6 шт | |  |  |
|  | **3 м** |  |  |  |  |  |
|  | Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 9 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заглушка D 25 - 4 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба для снегозадержателя универсального | |  |  |  |  |  |
|  | **Снегозадержатель трубчатый для фальцевой** | Optima RAL d-25 3 м - 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  | Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn//RAL - 3 шт | |  |  |  |  |  |
|  | **кровли Optima** |  |  |  |  |  |
|  | (рекомендуем приобретать дополнительный кронштейн) | |  |  |  |  |  |
|  | **3 м** |  |  |  |  |  |
|  | Заглушка D 25 - 4 шт |  | 6,03 | 2 004 |  | 2 308 |  |
|  | **(Внимание! Только для левого загиба** |  |  |
|  | Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  | **фальцевого шва)** |  |  |  |  |  |
|  | Болт М8х20 - 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шайба А.8 - 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Гайка М8-7Н - 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба для снегозадержателя универсального | |  |  |  |  |  |
|  | **Снегозадержатель трубчатый универсальный** | Optima RAL d-25 1 м - 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  | Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn//RAL - 3 шт | |  |  |  |  |  |
|  | **Optima** | 2,45 | 815 |  | 935 |  |
|  | Саморез 8х60 - 4 шт | |  |  |
|  | **1 м** |  |  |  |  |  |
|  | Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 6 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заглушка D 25 - 4 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба для снегозадержателя универсального | |  |  |  |  |  |
|  | **Снегозадержатель трубчатый для фальцевой** | Optima RAL d-25 1 м - 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  | Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn//RAL - 3 шт | |  |  |  |  |  |
|  | **кровли Optima** |  |  |  |  |  |
|  | Заглушка D 25 - 4 шт | |  |  |  |  |  |
|  | **1 м** | 2,75 | 1 150 |  | 1 322 |  |
|  | Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт | |  |  |
|  | **(Внимание! Только для левого загиба** |  |  |  |  |  |
|  | Болт М8х20 - 4 шт | |  |  |  |  |  |
|  | **фальцевого шва)** |  |  |  |  |  |
|  | Шайба А.8 - 4 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гайка М8-7Н - шт | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Кронштейн снегозадержателя универсальный** | Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn//RAL - 1 шт | |  |  |  |  |  |
|  | Саморез 8х60 - 2 шт | | 0,55 | 243 |  | 280 |  |
|  | **Optima** |  |  |
|  | Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 3 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Уплотнитель ЭПДМ** | Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт | |  |  | 40 | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба с обжимкой d 25, RAL 2,0 м - 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора Zn/RAL - 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Стойка Zn/RAL - 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскос Zn/RAL - 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  | **Ограждение кровельное Optima 650х(2,0 м)\*** | Болт М8х20 - 6 шт | | 6,42 | 2 045 |  | 2 350 |  |
|  |  | Гайка М8-7Н - 6 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Шайба А.8 - 6 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Саморез 8х60 DIN - 4 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 6 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба с обжимкой d 25, RAL 2,0 м - 4 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора Zn/RAL - 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Стойка Zn/RAL - 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  | **Ограждение кровельное** | Раскос Zn/RAL - 2 шт | | 9,04 | 2 617 |  | 3 010 |  |
|  | **со снегозадержанием Optima 650х (2,0 м)\*** | Болт М8х20 - 6 шт | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шайба А.8 - 6 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Гайка М8-7Н - 6 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Саморез 8х60 DIN - 4 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба с обжимкой d 25, RAL 2,0 м - 4 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора RAL - 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Стойка RAL - 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскос RAL- 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  | **Кровельное ограждение** | Болт М8х20 - 6 шт | | 9,04 | 2 800 |  | 3 220 |  |
|  | **под фальц 720 (2 м)\*** | Шайба А.8 - 6 шт | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гайка М8-7Н - 6 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Саморез 8х60 DIN - 4 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 6 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Вес комплекта - 9,04 кг | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Полотно мостика переходного 1,0 м - 1 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора треугольная - 3 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Кронштейн несущий - 3 шт | |  |  |  |  |  |
|  | **Кровельный (переходной) мостик 1 м\*\*** | Планка прижимная - 3 шт | | 8,7 | 2 600 |  | 2 990 |  |
|  |  | Болт для сборки 8\*35 - 12 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Гайка М8 - 12 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Шайба 8Г - 24 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Полотно мостика переходного 2,0 м - 1 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора треугольная - 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Кронштейн несущий - 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  | **Кровельный (переходной) мостик 2 м\*\*** | Планка прижимная - 2 шт. | | 14,2 | 4 960 |  | 5 704 |  |
|  |  | Болт для сборки 8\*35 - 8 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Гайка М8 - 8 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Шайба 8Г - 16 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Панель мостика - 1 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора треугольная - 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Кронштейн несущий - 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  | **Кровельный (переходной) мостик 1 м (для** | Болт 8 х 60 для монтажа к кровле - 4 шт | | 8,3 | 2 850 |  | 3 278 |  |
|  | **фальцевой кровли)\*\*** | Прокладки резиновые - 6 шт | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Болт сборочный 8 х 35 - 8 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Гайка - 8 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Шайба - 16 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Панель мостика - 1 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора треугольная - 3 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Кронштейн несущий - 3 шт | |  |  |  |  |  |
|  | **Кровельный (переходной) мостик 2 м (для** | Болт 8 х 60 для монтажа к кровле - 6 шт | | 13,6 | 5 160 |  | 5 934 |  |
|  | **фальцевой кровли)\*\*** | Прокладки резиновые - 9 шт | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Болт сборочный 8 х 35 - 12 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Гайка - 12 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Шайба - 24 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Полотно лестницы - 1 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Пластина - 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  | **Полотно лестницы 1,92 м** | Болт М8х20 - 2 шт | | 7,59 | 2 700 |  | 3 100 |  |
|  |  | Гайка М8-6Н - 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Шайба А.8 - 2 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Кронштейн стеновой -1 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Т-кронштейн - 1 шт | |  |  |  |  |  |
|  | **Кронштейн стеновой** | Болт М8х20 -4 шт | | 1,75 | 500 |  | 575 |  |
|  |  | Гайка М8-6Н - 4 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Шайба А.8 - 4 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Кронштейн кровельный - 1 шт | |  |  |  |  |  |
|  | **Кронштейн кровельный** | Саморез 6,3х150 DIN 7504 - 1 шт | | 0,16 | 200 |  | 230 |  |
|  |  | Резтновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Кронштейн карнизный - 1 шт | |  |  |  |  |  |
|  | **Кронштейн карнизный** | Болт М8х20 - 1 шт | | 0,56 | 200 |  | 230 |  |
|  | Гайка М8-6Н - 1 шт | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шайба А.8 - 1 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Кронштейн коньковый - 1 шт | |  |  |  |  |  |
|  | **Кронштейн коньковый** | Болт М8х20 - 1 шт | | 0,36 | 200 |  | 230 |  |
|  | Гайка М8-6Н - 1 шт | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шайба А.8 - 1 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Поручень -1 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | П-кронштейн - 1 шт | |  |  |  |  |  |
|  | **Поручень** | Болт М8х20 -4 шт | | 2,84 | 850 |  | 970 |  |
|  |  | Гайка М8-6Н - 4 шт | |  |  |  |  |  |
|  |  | Шайба А.8 - 4 шт | |  |  |  |  |  |
|  | **Лестница кровельная на фальц с креплением (дл. 1920 мм)\*\*** | | | 13,2 | 4640 |  | 5 336 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |



* **- под заказ! Возможное изготовление кров. ограждения высотой 0,72 м; 0,9 м; 1,2 м.**
* **- под заказ!**

**Цвета универсальных снегозадержателей Optima на складе: RAL 3003,3005,3011,5005,6005,6020,7004,7024,8004,8017,8019,9006.**

**Цвета кровельных ограждений 650 Optima на складе: RAL 3005, 6005, 8017.**

**Стандартные цвета кровельных ограждений под фальц, кров.мостиков, кров.и стеновых лестниц, кронштейнов, поручней Optima: 1014,3003,3005,3009,3011,5002,5005,5009,5021,5024,6002,6005,6020,**

**7004,7005,7016,7024,8004,8017,8019,9002,9005,9006,9016.**

К лестнице кровельной применяются кронштейны кровельные и коньковые.

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line® (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино)

**Внимание! Прайс-лист действителен на территории Центрального Федерального Округа (ЦФО)**

(Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Тверская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ярославская области и г. Москва), а также в Архангельской, Вологодской и Пензенской областях

**Водосточные системы Grand Line®**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цены действительны с | | 25.02.2015 |  |  |
|  |  |  | **Рекомендуемая розничная цена, руб.** | | | |  |
|  | **Название элемента** | **Ед. изм.** | **125\*90 мм** | **125\*90 мм** | **150\*100 мм** | |  |
|  |  |  | **Aluzinc** | **Granite** | **Granite** | |  |
|  | Полукруглый желоб, 3м | шт. | 628 | 880 | 1052 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соединитель желоба | шт. | 116 | 187 | 190 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заглушка желоба | шт. | 100 | 156 | 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угол желоба, внут, внеш, 90º | шт. | 562 | 795 | 914 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угол желоба, внут, внеш, 135º | шт. | 898 | 1224 | 1650 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воронка желоба | шт. | 240 | 363 | 368 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воронка водосборная | шт. | 1030 | 1307 | 1324 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крюк длинный | шт. | 131 | 167 | 172 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крюк короткий | шт. | 100 | 130 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крюк длинный полоса | шт. | - | 202 | 208 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крюк короткий полоса | шт. | - | - | 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тройник трубы | шт. | 1228 | 1545 | 1586 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Круглая труба, 3м | шт. | 784 | 1176 | 1265 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Круглая труба соединительная | шт. | 275 | 414 | 422 |  |  |
|  | 1м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колено трубы, 60º | шт. | 227 | 370 | 380 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колено стока | шт. | 240 | 398 | 404 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кронштейн трубы на кирпич | шт. | 131 | 232 | 238 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кронштейн трубы на дерево | шт. | 100 | 157 | 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соединитель трубы | шт. | 198 | 291 | 303 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защелка для кронштейна | шт. | 26 | 36 | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резиновый уплотнитель | шт. |  | 57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Письменная гарантия Grand Line** | |  |  | **25 лет** |  |  |  |
|  | **Сопутствующие товары - Grand Line рекомендует!** | | | |  |  |  |
|  | Герметик Tytan бесцветный | шт. |  | 357 |  |  |  |
|  | (310 мл.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инструмент для загиба крюков | шт. |  | 6 732 |  |  |  |
|  | 810 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клещи "Гофра" | шт. |  | 4 977 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стенд "Водостока GL" (150/100 | шт. |  | 4 500 |  |  |  |
|  | или 125/90) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |




Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах:



диаметр 125/90 - RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9005, RR 11, RR 29, RR 32, AlZn; диаметр 150/100 - RAL 8017, RAL 9003, RR 11, RR 32

**Водосточные системы**

**Grand Line**

1. **Защищен с двух сторон** -

двустороннее полимерное покрытие на основе полиуретана увеличивает коррозийную стойкость.

1. **Пропускная способность на 25% выше**

- за счет оптимального соотношения глубины желоба и диаметра водосточной трубы.

1. **Больше прочности в каждом милиметре** -имеетбольшую толщину стали по сравнению с большинством других водосточных систем**.**
2. **Отсутствие разнооттеночности на протяжении всего срока службы** -абсолютно всеэлементы изготовлены из европейской стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана.
3. **Уникальная письменная гарантия** -единственная вРФ фирменная письменная гарантия 25 лет на водосточную систему с двусторонним покрытием на основе полиуретана.

**Водосточная система Optima**

цены действительны с 01.02.2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Рекомендуемая розничная цена, руб.** |  |
|  | Прямоугольный желоб, 3м | шт. | 374 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Соединитель желоба | шт. | 57 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Заглушка желоба, левая, правая | шт. | 57 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Угол желоба внутренний, 90 градусов | шт. | 309 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Угол желоба внешний, 90 градусов | шт. | 340 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Воронка врезная | шт. | 57 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Крюк длинный | шт. | 79 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Крюк длинный полоса | шт. | 95 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Крюк короткий полоса | шт. | 80 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Крюк скрытого крепления\* | шт. | 41 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Прямоугольная труба, 3м | шт. | 453 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Прямоугольная труба, 3м с коленом | шт. | 546 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Прямоугольная труба, 1м | шт. | 206 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Прямоугольная труба, 1м с коленом | шт. | 238 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Колено трубы гофрированное | шт. | 119 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Кронштейн трубы на кирпич | шт. | 74 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Кронштейн трубы на дерево | шт. | 63 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Сопутствующие товары - Grand Line рекомендует!** | | |  |
|  | Герметик Tytan бесцветный (310 мл.) | шт. | 357 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Инструмент для загиба крюков 810 мм | шт. | 6 732 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Клещи "Гофра" | шт. | 4 977 |  |
|  |  |  |  |  |



Водосточная система OPTIMA изготовлена из оцинкованной стали с полимерным покрытием Полиэстер. Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003,RAL 8017,RAL 3005,RAL 6005. \* - Крюк скрытого крепления изготавливается в цинке

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line Ворсино (70 км от МКАД по Киевскому ш. )

**Внимание! Прайс-лист действителен на территории Центрального Федерального Округа (ЦФО)**